Hiatus : C70 absente de la bom, présente silk, sur adc0

Jumelle de C238, 100nF// C 104 ? sur le schéma

C201 placé à coté de C202 comme sur schéma, mais pas de silk pour confirmer

Vérifier C73 C74 et miroir du coté des antialiasing

C201 ??? R138 ??? (138 non marqué, mais très probable)