Hiatus : C70 absente de la bom, présente silk, sur adc0

Jumelle de C238, 100nF// C 104 ? sur le schéma

C201 placé à coté de C202 comme sur schéma, mais pas de silk pour confirmer

Vérifier C73 C74 et miroir du coté des antialiasing